**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД**

11000 БЕОГРАД, Булевар деспота Стефана 54-а

Централа: 20 78 600 е-mail: info@zdravlje.org.rs www.zdravlje.org.rs

Директор – тел: 32 33 976, факс: 32 27 828 email: direktor@zdravlje.org.rs

**Служба за правне послове**

Тел: 20 78 631 Факс: 32 27 828 e-mail: dusica.jovanovic@zdravlje.org.rs

Жиро рачун: 840 – 627667 – 91

ПИБ 100044907 Матични број 07041152

Градски завод за јавно здравље, Београд,на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15, 68/15 (у даљем тексту: Закон)) доноси

## I ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ мале вредности– НАБАВКА СИГУРНОСНОГ ОРМАРИЋА ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ, ЈН БР. МНР 17-I-59/15**

У Конкурсној документацији за јавну набавку број **МНР 17-I-59/15**, извршене су измене у обрасцу 3 и обрасцу понуде, а све у циљу омогућавања понуђачима да припреме прихватљиве понуде.

Измењени обрасци се налазе у прилогу и понуђач је у обавези да понуду припреми на истим.

**Комисија за јавну набавку** **број** **МНР 17-I-59/15**

1. **ОБРАЗАЦ 3**

**ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ**

Под предметним јавном набавком подразумева се куповина сигурносних ормарића за складиштење лако запаљивих, експлозивних и испарљивих хемикалија које се користе у раду хемијске лабораторије, а по стандардима безбедности за рад у лабораторијама, и то следећих техничких карактеристика и потребних количина:

| Р. број | *Назив добра* | Јед. мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Орман за запаљиве хемикалије тип подпултна фиока, у складу са стандардом EN 14470-1 NORM и EN 147270** димензије Lx P x H u mm 1090 x 520 x 720   * димензије унутрашње 978x349x593 * количина хемикалија за чување 30 л * тежина ормана 139 кг * брава са кључем * унутрашњост обложена **макро фибер компоситним панелима,** * отпорним на кисела и корозивна испарења * прикључак за уземљење * ноге подесиве по висини | комад | 1 |
| 2 | **Орман за запаљиве хемикалије тип подпултни двокрилни у складу са стандардом EN 14470-1 NORM и EN 14727**   * димензије спољашње Lx P x H u mm 1090 x 520 x 720 * димензије унутрашње Lx P x H u mm 978x349x593 * количина хемикалија за чување 30 л * тежина ормана 139 кг * брава са кључем * унутрасњост обложена **макро фибер компоситним панелима,** отпорним на кисела и корозивна испарења * прикључак за уземљење | комад | 1 |
| 3 | **Орман за запаљиве хемикалије подпултни тип у складу са стандардом EN 14470-1 NORM и EN 14727**   * димензије спољашње Lx P x H u mm 595 x 520 x 720 * димензије унутрашње Lx P x H u mm 483 x 349 x 593 * укључујући једну платформу која их повезује у целину * количина хемикалија за чување 15 л * тежина ормана 87 кг * брава са кључем * унутрасњост обложена макро фибер компоситним панелима, отпорним на кисела и корозивна испарења * прикључак за уземљење * са фиоком | комад | 2 |
| 4 | **Орман подпултни тип фиока за чување киселина у складу са стандардом EN 14727 и EN 61010,**   * унутрашњост обложена **мацро фибер цомпоситним панелима**, отпорним на кисела и корозивна испарења * димензије спољашње Lx P x H u mm 595x520x720h * димензије унутрашње Lx P x H u mm 530x430x630 * количина хемикалија за чување 15 л * тежина ормана 58 кг * брава са кључем * прикључак за уземљење | комад | 1 |
| 5 | Орман подпултни тип фиока за чување база у складу са стандардом **ЕН 14727 и ЕН 61010**   * унутрашњост обложена **макро фибер компоситним панелима**, отпорним на кисела и корозивна испарења * димензије спољашње Лx П x Х у мм **5**95X520X720 * димензије унутрашње Лx П x Х у мм 530X430X630 * количина хемикалија за чување 15 л * тежина ормана 58 кг * брава са кључем | комад | 1 |
| 6 | Платформа која повезује ставке 4 и 5 у целину | комад | 1 |
| 7 | Орман за чување хемикалија са једном полицом на извлачење   * димензије Lx P x H u mm 760x780x500mm * чување хемикалија:киселине, базе, тешки метали, органски растварачи * са комбинованом форсираном вентилацијом * филтер са молекулским ситима за апсорпцију органских испарења * карбонски слој за апсорпцију испарења неорганских киселина | комад | 2 |
| 8 | Ватроотпорни двокрилни орман за складиштење хемикалија у складу са стандардом DIN EN 14470-1   * димензије спољашње Lx P x H u mm 1200x600x1950 * димензије унутрашње 1095 x446x**1625**   исправка 1095x446x1540  + 3x 590x500x580 (киселине+базе+отрови)   * аутоматско затварања врата на температурама преко 50°C * материјал нерђајући челик * тежина ормана 313 кг * фиксне полице | комад | 1 |

**Начин и рок испоруке:** одједном,максимум 20 дана од дана пријема писаног захтева (факс, мејл). Приликом испоруке потребно је извршити и монтажу исте.

**Место** **испоруке** је седиште Наручиоца, у Београду, Булевар деспота Стефана 54а.

**Гарантни рок:** минимум 1 (једна) година од дана испоруке и пуштања у рад.

Представник понуђача којем уговор буде додељен у обавези је да обучи запослене код Наручиоца за коришћење ормара , као и да изда потврду/ сертификат о обављеној обуци.

Приликом испоруке овлашћено лице Наручиоца и понуђача којем буде додељен уговор потписују Записник о примопредаји добара који се испоставља заједно са фактуром и представља основ за плаћање.

**М.П *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

**Понуђач**

**Понуда број\_\_\_\_\_\_\_\_\_од\_\_\_\_\_\_\_\_\_ године**

| Р. број | *Назив добра* | Јед. мере | Количина | Произвођач | Јединачна цена без пдв-а | Укупна цена цена без пдв-а | Укупна цена цена са пдв-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Орман за запаљиве хемикалије тип подпултна фиока, у складу са стандардом EN 14470-1 NORM i EN 14727~~0~~** | комад | 1 |  |  |  |  |
| 2 | **Орман за запаљиве хемикалије тип подпултни двокрилни у складу са стандардом EN 14470-1 NORM i EN 14727** | комад | 1 |  |  |  |  |
| 3 | **Орман за запаљиве хемикалије подпултни тип у складу са стандардом EN 14470-1 NORM i EN 14727** | комад | 2 |  |  |  |  |
| 4 | **Орман подпултни тип фиока за чување киселина у складу са стандардом EN 14727 and EN 61010,** | комад | 1 |  |  |  |  |
| 5 | **Орман подпултни тип фиока за чување база у складу са стандардом** **EN 14727 анд ЕН 61010** | комад | 1 |  |  |  |  |
| 6 | **Платформа која повезује ставке 4 и 5 у целину** | комад | 1 |  |  |  |  |
| 7 | **Орман за чување хемикалија са једном полицом на извлачење** | комад | 2 |  |  |  |  |
| 8 | **Ватроотпорни двокрилни орман за складистење хемикалија у складу са стандардом DIN EN 14470-1** | комад |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО без ПДВ-а** | |  | | | | | |
| **УКУПНО са ПДВ-ом** | |  | | | | | |
| **ГАРАНТНИ РОК** | |  | | | | | |
| **РОК ИСПОРУКЕ** | |  | | | | | |
| **РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ** | |  | | | | | |

**М.П. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Понуђач**