**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ, БЕОГРАД**

11000 БЕОГРАД, Булевар деспота Стефана 54-а

Централа: 20 78 600 е-mail: info@zdravlje.org.rs www.zdravlje.org.rs

Директор – тел: 32 33 976, факс: 32 27 828 email: direktor@zdravlje.org.rs

**Служба за правне послове**

Тел: 20 78 631 Факс: 32 27 828 e-mail: dusica.jovanovic@zdravlje.org.rs

Жиро рачун: 840 – 627667 – 91

ПИБ 100044907 Матични број 07041152

Градски завод за јавно здравље, Београд,на основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15, 68/15 (у даљем тексту: Закон)) доноси

## I ИЗМЕНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

**ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ– НАБАВКА СИСТЕМА ЗА ЕКСТРАКЦИЈУ МАСТИ, 6 ПОЗИЦИЈА ЈН БР. ВНР 24-I-63/15**

У Конкурсној документацији за јавну набавку број **ВНР 24-I-63/15**, извршенa je изменa у **обрасцу 3,** а која се односи на техничке карактеристике уређаја који се набавља и тиче се следећег:

* **прихватљиво је понудити уређај који уместо керамичке плоче поседује грејну плочу од легуре метала.**
* **прихватљиво је понудити уређај са независном контролном јединицом и са софтверском контролом, уколико има могућност контроле сваког појединачног грејног места.**
* **прихватљиво је понудити и чауре, 25 x 80 мм уместо 25 x 100 мм.**
* **прихватљиво је понудити и чауре, 33 x 80 мм уместо 33 x 94 мм.**
* **прихватљиво је понудити и затворен систем који нема емисију гасова па ни потребе за повезивање на скрубер, али је у том случају потребно доставити и *оригиналну изјаву произвођача којом гарантује да нема емисије гасова.***

**Конкурсна документација у осталом делу остаје неизмењена**.

Предметна измена конкурсне документације представља њен саставни део и, сагласно томе, понуђачи су у обавези да своје понуде ускладе са истом. У супротном, њихове понуде могу бити оцењене као неприхватљиве и одбијене

***Образложење***

Наведена измена извршена је у циљу омогућавања заинтересованим лицима да поднесу прихватљиве понуде у предметном поступку јавне набавке.

**Комисија за јавну набавку** **број** **ВНР 24-I-63/15**